|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название устройства | Интерфейс | Подсеть | IP | Маска | Шлюз | Broadcast |
| R1 | Fa0/0 | LAN 1 | 172.16.1.17 | 255.255.255.240 | - | 172.16.1.31 |
| R1 | S0/0/0 | WAN 1 | 192.168.10.1 | 255.255.255.252 | - | 192.168.10.3 |
| R1 | S0/0/1 | WAN 3 | 192.168.10.5 | 255.255.255.252 | - | 192.168.10.7 |
| R2 | Fa0/0 | LAN 2 | 10.10.10.1 | 255.255.255.0 | - | 10.10.10.255 |
| R2 | S0/0/0 | WAN 1 | 192.168.10.2 | 255.255.255.252 | - | 192.168.10.3 |
| R2 | S0/0/1 | WAN 2 | 192.168.10.9 | 255.255.255.252 | - | 192.168.10.11 |
| R3 | Fa0/0 | LAN 3 | 172.16.1.33 | 255.255.255.248 | - | 172.16.1.39 |
| R3 | S0/0/0 | WAN 3 | 192.168.10.6 | 255.255.255.252 | - | 192.168.10.7 |
| R3 | S0/0/1 | WAN 2 | 192.168.10.10 | 255.255.255.252 | - | 192.168.1.35 |
| PC0 | Eth0 | LAN 1 | 172.16.1.30 | 255.255.255.240 | 172.16.1.17 | 172.16.1.31 |
| PC1 | Eth0 | LAN 2 | 10.10.10.254 | 255.255.255.0 | 10.10.10.1 | 192.168.10.3 |
| PC2 | Eth0 | LAN 3 | 172.16.1.38 | 255.255.255.248 | 172.16.1.33 | 172.16.1.39 |